1.设置中断优先级，或者及时响应并进行中断处理；

2.防止中断嵌套，多重中断，尽量禁止在多重中断中再发生中断，可以通过屏蔽某些中断的方法来处理